{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Registro","222","223"],"not_rendered":{"charts":2,"images":2,"external_links":7,"defined_names":32},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Registro","index":0,"n_rows":8,"n_cols":2,"rows_kept":8}
["TITULO","ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROCEDIMIENTO Y HERRAMIENTAS"]
[]
["AUTORES","ROBERTO PECHE GONZALEZ"]
[null,"DOLORES ENCINAS MALAGON"]
[null,"ZURIÑE GOMEZ DE BALUGERA LOPEZ DE ALDA"]
[null,"MARIA ARRITOKIETA ORTUZAR IRAGORRI"]
[]
["ISBN:","978-84-613-9696-2"]

{"sheet":"222","index":1,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"merged":[[6,2,6,4]]}
["nº de indicador:",222,"función de transformación:","CA=(-0,0001*I^2) - (0,02*I) + 1","0<I<100"]
["Indicador:","% de componentes singulares naturales afectados, ponderados según su fragilidad"]
["fórmula del indicador"]
["unidad del indicador:"]
["rango de valores del indicador:","0 - 100","valor del indicador",-3]
["Tipo de indicador","2 (T=0,25)","calidad ambiental",{"$f":"IF(D5<0,\"valor del indicador fuera de rango\",IF(D5<100,0.0001*(D5^2)-(0.02*D5)+1,\"valor del indicador fuera rango\"))","v":"valor del indicador fuera de rango"}]
["valor del  indicador","calidad ambiental","representación de la función de transformación"]
[0,{"$f":"0.0001*(A8^2)-0.02*A8+1","v":{"v":1,"d":"1.000"}}]
[10,{"v":0.81,"d":"0.810"}]
[{"$f":"+A9+5","v":15},{"v":0.7225,"d":"0.723"}]
[20,{"v":0.6399999999999999,"d":"0.640"}]
[25,{"v":0.5625,"d":"0.563"}]
[30,{"v":0.49,"d":"0.490"}]
[35,{"v":0.4225,"d":"0.423"}]
[40,{"v":0.36,"d":"0.360"}]
[45,{"v":0.3025,"d":"0.303"}]
[50,{"v":0.25,"d":"0.250"}]
[55,{"v":0.2024999999999999,"d":"0.203"}]
[60,{"v":0.16000000000000014,"d":"0.160"}]
[65,{"v":0.12250000000000005,"d":"0.123"}]
[70,{"v":0.08999999999999986,"d":"0.090"}]
[75,{"v":0.0625,"d":"0.063"}]
[80,{"v":0.039999999999999925,"d":"0.040"}]
[85,{"v":0.022500000000000075,"d":"0.023"}]
[90,{"v":0.010000000000000009,"d":"0.010"}]
[95,{"v":2.4999999999999467E-3,"d":"0.002"}]
[100,{"v":0,"d":"0.000"}]

{"sheet":"223","index":2,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"merged":[[6,2,6,4]]}
["nº de indicador:",223,"función de transformación:","CA=(-0,0001*I^2) - (0,02*I) + 1","0<I<100"]
["Indicador:","% de componentes singulares artificiales afectados, ponderados según su fragilidad"]
["fórmula del indicador"]
["unidad del indicador:"]
["rango de valores del indicador:","0 - 100","valor del indicador",-3]
["Tipo de indicador","2 (T=0,25)","calidad ambiental",{"$f":"IF(D5<0,\"valor del indicador fuera de rango\",IF(D5<100,0.0001*(D5^2)-(0.02*D5)+1,\"valor del indicador fuera rango\"))","v":"valor del indicador fuera de rango"}]
["valor del  indicador","calidad ambiental","representación de la función de transformación"]
[0,{"$f":"0.0001*(A8^2)-0.02*A8+1","v":{"v":1,"d":"1.000"}}]
[10,{"v":0.81,"d":"0.810"}]
[{"$f":"+A9+5","v":15},{"v":0.7225,"d":"0.723"}]
[20,{"v":0.6399999999999999,"d":"0.640"}]
[25,{"v":0.5625,"d":"0.563"}]
[30,{"v":0.49,"d":"0.490"}]
[35,{"v":0.4225,"d":"0.423"}]
[40,{"v":0.36,"d":"0.360"}]
[45,{"v":0.3025,"d":"0.303"}]
[50,{"v":0.25,"d":"0.250"}]
[55,{"v":0.2024999999999999,"d":"0.203"}]
[60,{"v":0.16000000000000014,"d":"0.160"}]
[65,{"v":0.12250000000000005,"d":"0.123"}]
[70,{"v":0.08999999999999986,"d":"0.090"}]
[75,{"v":0.0625,"d":"0.063"}]
[80,{"v":0.039999999999999925,"d":"0.040"}]
[85,{"v":0.022500000000000075,"d":"0.023"}]
[90,{"v":0.010000000000000009,"d":"0.010"}]
[95,{"v":2.4999999999999467E-3,"d":"0.002"}]
[100,{"v":0,"d":"0.000"}]